**附件：**

牟定县第一批历史遗留矿山一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采矿许可证号** | **矿山名称** | **图斑编号** | **中心点经度（°）** | **中心点纬度（°）** | **拐点坐标****（°）** | **图斑面积****（m2）** | **矿山位置** | **矿种** | **备注** |
| 1 | 5323230510009 | 牟定县共和镇朱家山蚂蟥箐采石场 | 5323230510009001 | 101.557 | 25.355513 | 101.556507,25.355927;101.556502,25.356145;101.556824,25.356367;101.557029,25.356545;101.557521,25.356536;101.557692,25.355928;101.557748,25.355813;101.557756,25.355301;101.557653,25.355167;101.557387,25.355002;101.557244,25.354775;101.557231,25.354668;101.556733,25.354441;101.556565,25.354465;101.556472,25.354942;101.556216,25.355006;101.55619,25.355118;101.556368,25.35541;101.556543,25.355673; | 24287.06 | 共和镇金马居委会朱家山村 | 砂岩 |  |
| 2 | 532300031006 | 牟定县橄榄平高岭土矿 | 5323000310006001 | 101.68935 | 25.580631 | 101.688893,25.580808;101.689132,25.580848;101.689214,25.580958;101.689135,25.581308;101.689221,25.581372;101.689471,25.581358;101.689507,25.581272;101.689335,25.580965;101.689321,25.580708;101.689685,25.580701;101.689767,25.580637;101.689849,25.580444;101.689785,25.580237;101.689607,25.580052;101.6893,25.580023;101.689114,25.580123;101.688939,25.580373;101.688871,25.58063; | 7961.14 | 戌街乡戌街村民委员会 | 高岭土 |  |
| 3 | 5323000310008 | 牟定高岭土矿 | 5323000310008004 | 101.742455 | 25.566525 | 101.742407,25.567092;101.742624,25.567127;101.742739,25.567298;101.742967,25.567232;101.742957,25.567027;101.742739,25.566708;101.742822,25.566573;101.742664,25.566169;101.742616,25.565935;101.742414,25.565884;101.742184,25.565753;101.741963,25.565771;101.741974,25.566199;101.742167,25.566313;101.742169,25.566667;101.742134,25.567073; | 10296.32 | 戌街乡白沙村民委员会 | 高岭土 |  |
| 4 | C5300002011012140112747 | 牟定长熙矿业有限公司铁矿 | C5300002011012140112747001 | 101.731544 | 25.504305 | 101.732081,25.506991;101.732479,25.507076;101.733097,25.504318;101.733532,25.503455;101.73356,25.502655;101.733846,25.502655;101.733878,25.502541;101.733436,25.502297;101.733326,25.501924;101.733019,25.501874;101.732721,25.502175;101.730689,25.502324;101.730277,25.503384;101.730023,25.50417;101.72909,25.503975;101.72894,25.504485;101.731041,25.506532;101.731136,25.50644;101.730703,25.505684;101.731893,25.505907; | 145654.39 | 安乐乡新田村民委员会 | 铁矿 |  |
| 5 | C5300002010062120068603 | 牟定开福矿业有限公司安乐乡银贡山铁矿 | C5300002010062120068603004 | 101.72667 | 25.482962 | 101.726367,25.48458;101.726744,25.484842;101.727608,25.484904;101.727473,25.484352;101.727679,25.484048;101.728019,25.484178;101.728138,25.483326;101.728299,25.482392;101.728268,25.482167;101.727494,25.481523;101.726918,25.481484;101.72614,25.481869;101.725212,25.481244;101.724695,25.48169;101.725652,25.482576;101.726378,25.483284;101.726627,25.483875;101.726406,25.484256; | 75525.89 | 安乐乡新田村 | 铁矿 |  |
| 6 | C5323232011117130123541 | 牟定县共和镇陡石岩采石场 | C5323232011117130123541002 | 101.44114 | 25.362125 | 101.440943,25.363266;101.441066,25.363478;101.441371,25.363454;101.441289,25.363283;101.441299,25.362818;101.441385,25.362679;101.441893,25.362653;101.441908,25.362157;101.441721,25.362076;101.441412,25.361631;101.441098,25.361374;101.441163,25.361068;101.441114,25.36094;101.440889,25.36094;101.440857,25.361125;101.44056,25.361213;101.440311,25.361446;101.440389,25.361751;101.440994,25.362169;101.441219,25.362634; | 17436.25 | 共和镇共丰村委会代湾庄村民小组 | 砂岩 |  |
| 7 | C5323232009127130059632 | 洗澡河采石场 | ZJ5323232021001001 | 101.60412 | 25.470116 | 101.601092,25.470195;101.602074,25.471494;101.603477,25.470459;101.604683,25.471808;101.603851,25.472397;101.603242,25.473785;101.604389,25.474273;101.604928,25.473763;101.605375,25.474152;101.605978,25.474059;101.606756,25.474312;101.607131,25.474205;101.60702,25.473613;101.606502,25.473243;101.60537,25.470678;101.605436,25.469697;101.604418,25.468945;101.603347,25.468845;101.603095,25.46906;101.602467,25.468674; | 175508.16 | 蟠猫乡双龙村委会洗澡河村 | 石灰岩 |  |

**注:**拐点坐标要求能反映图斑基本轮廓，具体图斑范围以最终核查认定的矢量范围为准。

**填表说明：**

1. 采矿许可证号、矿山名称、矿种以登记的采矿权证信息填报；
2. 图斑编号填写部核查系统中对应的图斑编号;
3. 所有坐标格式均为度(CGCS2000坐标系),保留小数点后6位；
4. 拐点坐标以点对按顺序填写，原则上不少于6对，且不多于20对，首尾点不重复，符号为英文半角输入，具体填写格式为“经度,纬度;……”。
5. 图斑面积为占损土地投影面积，单位统一用平方米，保留小数点后2位；
6. 矿山位置要求具体到XX镇XX村XX组；
7. 备注填写其他需要说明的情况。